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                  MCK SERİSİ ÇEKME TEST CİHAZLARI
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MCK - SERİSİ ELEKTROMEKANİK ÇEKME TEST CİHAZLARI 

İleri Seviye Malzeme Analizi için Hassas Test Çözümleri
[bookmark: _Hlk222927482]• Yerli mühendislik, global kalite
• Esnek üretim ve özel çözümler
• Satış sonrası güçlü destek

ALŞA marka MCK serisi Elektromekanik Universal Test Cihazlarımız; tüm dünya üzerinde geçerli olan test standartları
ile Çekme, Basma, Eğilme, Yorulma ve Yükte bekletme testleri ve değişik fikstürler kullanarak yüzlerce çeşit testi,
metal ve/veya metal olmayan malzemelerde yüksek kalite, verimlilik ve hassasiyet prensibiyle dünya standartlarında
çözümler sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

MCK serisi cihazlarımız mühendislerimizce geliştirilmiş olan en optimum gövde yapısına ve fonksiyonel test program
sistemine sahiptir.

Test cihazlarımız özel kullanım alanlarında uygulanmak üzere ürettiğimiz test aksesuarları, çekme çeneleri, test
fikstürleri, çeşitli aparatlar, yüksek sıcaklık fırınları, iklimlendirme test kabinleri, otomatik, video, lazer ve long travel ekstansometreler ile birlikte kullanılarak birçok malzemeye çekme, basma, eğilme,yorulma ve yükte bekletme deneylerini uygulayabilmenizi sağlamaktadır.

Fonksiyonel kullanıma uygun tasarlanmış test cihazlarımız sayesinde farklılık gösteren numunelerinizin çekme, basma, eğilme, yorulma ve yükte bekletme testlerini uygun aksesuarları temin ederek gerçekleştirebilirsiniz.
Çeşitli üretim projeleri ve  test uygulamalarına özel kullanmanız gereken birçok farklı malzeme, şekil ve boyuta göre
oluşturulacak numuneleriniz için ASTM, ISO, DIN, EN, BS ve diğer uluslararası test standartlarına göre çene, test
fikstürü, aksesuar ve aparatı bünyemizde üretebilmekteyiz.

Test cihazlarımız, kullanım sağlanmak istenen temaslı ekstansometreler, video ekstansometreler, otomatik ekstansometreler gibi aksesuarlarla da en iyi şekilde entegre çalışabilmektedir.

İmalat aşamasında numuneye özel tasarlanan çene gövdeleri (mekanik, hidrolik, pnömatik) sayesinde doğru çalışma
prensibi ve sağlıklı sonuçlar için; test numunelerinin güvenli kavranmasını ve numunelere zarar vermeden en doğru
sonuçlar alınabilmesi sağlanmaktadır.

Test cihazlarımızda kullanılan hassas yük hücreleri ile en doğru ve hassas sonuçlar alınmaktadır. 

	




İlgili test standartları:

ASTM A370, ASTM A615, ASTM C39, ASTM C109, ASTM E4, ASTM E8, ASTM E9, ASTM E83, ASTM E290,
ASTM F606, ISO 6892-1, ISO 6892-2, ISO 7438, ISO 9513, ISO 15630-1, EN 10002-1, EN 10002-2, EN 10002-4
ISO15579-2000, ISO679, ISO7438-1985, , JIS Z2241-1998, ISO7500-1, ISO4012, ISO10065, JIS Z2248, BS 4449
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Öne Çıkan Özellikler

· Yüksek hassasiyetli ölçüm 
· 1 kN – 1000 kN geniş test kapasitesi
· Servo kontrollü gelişmiş hareket sistemi
· Modüler yapı ve değiştirilebilir aksesuarlar
· Kullanıcı dostu Windows tabanlı yazılım
· ASTM, ISO, DIN, GB ve diğer uluslararası standartlara uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiştir.
· Çekme, Basma, Eğilme, Yorulma, Yükte bekletme test uygulamaları yapılabilmektedir.
· Cihaz tasarımı çift kolon ve çift alan yapısında dizayn edildiği için çift test bölgesi veya üst alan çekme testi, alt bölüm ise basma ve eğme testleri için kullanım imkanı vermektedir.


	Model

ÖZELLİKLER
	

  MCK 50-100 KN
	

MCK 150-300 KN
	

  MCK 400-600 KN
	

 MCK 80-1000KN

	Max. TEST YÜKÜ (Ton)
	5/10
	15/30
	40/60
	80/100

	Yük Çözünürlüğü
	1/50000

	Min – Max. Yük Kapasite Aralığı
	                  1 KN – 1000 KN

	Yük Hassasiyeti
	≤±0.5%

	Hareket Ölçme Çözünürlüğü
	0.001mm

	Yük Aralığı
	±0.1% -100 %

	Ekstansiometre Hassasiyeti
	                      0.001mm
                   Servo  / Robutest
                              2 kolonlu elektromekanik kontrollü yeni nesil gövde

	Kontrol 
	

	Gövde Yapısı
	

	Çene Yapısı
	                                            Mekanik / Hidrolik / Pnömatik-1

	Hız
	0.001-1000 mm/dk

	Çekme Alanı (mm)
	   750
	     500
	500
	500

	Maximum Basma Alanı (mm)
	         750
	500
	500
	500

	Yuvarlak Numune Tutuma çapları (mm)
	        Ф3-9
	Ф3-24
	Ф3-32
	Ф6-40

	Düz Numune tutma kalınlıkları (mm)
	         0-10
	0-20
	0-26
	10-32

	Maximum Eğilme Mesnet Açıklığı
	500
	300
	300
	300

	Kolonlar arası mesafe (mm)
	200/400
	350/500
	500/700
	600/800

	Ortalama Cihaz Ebatları (mm)
	750/500/2000
	900/700/2250
	1200/900/2500
	1300/1000/3000

	Weight (KG) (Takribi)
	          600
	1000
	1750
	2500
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Çekme Çeneleri	                           Küresel Basma Plakaları
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3 Nokta Eğilme Aparatı	               4 Nokta Eğilme Aparatı	                     Çimento Basma-Eğilme Aparatı
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Çelik Halat çenesi	                  Özel Çeneler	                                  Diğer standart Çeneler
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                                                                                   Ekstansometre
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